ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Саниращ течен материал с широк спектър на действие, на основата на четвъртични амониеви алкилати, за обработка, свързана с обезвреждането или с предпазното въздействие по отношение на повърхности, подложени на образуването на плесени, спори, водорасли, мъхове, лишеи и други микроорганизми; в състава на продукта липсват тежки метали.

**MUROSANO RISANANTE** отстранява водораслите, обезцветявайки ги посредством разлагане на хлорофила и проникване в носещата основа, унищожавайки мицела на гъбите в дълбочина.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Предпазна или санираща обработка на стени, мазилки, повърхности от цимент и неговите производни и смеси, материали от камък, подове, оцветявания и покрития, замърсени с плесени и водорасли.

Продуктът **MUROSANO RISANANTE** може да бъде използван за удължаване на времето за съхранение на кутии с разредени бои.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се остържат и изчеткат повърхностите, като се отстранят евентуалните повърхностно образувания, при което да се избягва, разпространението им в околната среда, замърсявайки други повърхности.

Да се разреди **MUROSANO RISANANTE** с вода в съотношение 1:5 – 1:10, да се нанесе с четка върху замърсената повърхност, до насищането й, като се остави да въздействува за период от време поне 8 часа. Когато повърхността е изсъхнала, да се пристъпи към подходящо почистване посредством измиване с вода, по възможност, с високо налягане.

Върху санираните повърхности да се полагат само оцветявания или покрития, защитени със специфични добавки, имащи характеристиките на **MUROSANO RISANANTE**.

ПРЕПОРЪКИ:

* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.**
* **Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.**
* **Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20º С** повърхностно – ½ -1 час, в дълбочина – 24 часа.

**РАЗХОДНА НОРМА** 0.016 – 0.040 ml/m2

**СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 1 ± 0.05 kg/l

**pH:** около 8

**СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ:** 12 месеца

**РАЗРЕДИТЕЛ (за пресен продукт):** вода

**ОПАКОВКА** 1 l

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

|  |
| --- |
| КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. **0901** **MUROSANO RISANANTE** |

Дезинфектираща обработка на стени, замърсени от образувания от плесени, гъби, мъхове, водорасли и бактерии, посредством полагането на продукта **MUROSANO RISANANTE**, воден биоциден разтвор (токсичен препарат за микроорганизми), който отстранява водораслите, обезцветявайки ги чрез разлагане на хлорофила и прониква в носещата основа, унищожавайки мицела на гъбите в дълбочина, разреден във вода, в съотношение 1:5 – 1:10, се нанася с четка върху замърсената повърхност, до пълното й насищане, оставя се да въздействува за период от време около 8 часа, след което се пристъпва към ръчното му отмиване или посредством почистваща водоструйна машина, с цел да се отстранят евентуалните наслагвания на гъби или водорасли.

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica